**วันที่ 8 เมษายน 2568**

**- ทำให้ระบบคอนโทรลเฟสสั่งตัดต่อแมเนติกทำงานแบบไม่บาลานซ์เฟส จึงทำการรีเซตเฟสโปรเทคชั่นและตั้งค่าใหม่ครับ หลังลองเปิดใช้งาน 30 นาทีระบบคอนโทรลปั๊มกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้ว**

** **

** **